Webcam Axis :

host wcam-ext-l401  { hardware ethernet AC:CC:8E:FA:0B:67; fixed-address 10.10.132.110; }  
host wcam-ext-ntt   { hardware ethernet AC:CC:8E:FA:0D:59; fixed-address 10.10.132.111; }

Webcam Vivotek :

host wcam-l102-1    { hardware ethernet 00:02:D1:6A:D6:0E; fixed-address 10.10.132.112; }  
host wcam-l103-1    { hardware ethernet 00:02:D1:6A:D6:0F; fixed-address 10.10.132.113; }  
host wcam-l105-1    { hardware ethernet 00:02:D1:6A:D6:10; fixed-address 10.10.132.114; }  
host wcam-l105-2    { hardware ethernet 00:02:D1:6A:D6:E0; fixed-address 10.10.132.115; }  
host wcam-l301-1    { hardware ethernet 00:02:D1:6A:D7:2C; fixed-address 10.10.132.116; }  
host wcam-l401-1    { hardware ethernet 00:02:D1:6A:D7:45; fixed-address 10.10.132.117; }  
host wcam-spare-1   { hardware ethernet 00:02:D1:6A:D7:71; fixed-address 10.10.132.118; }  
host wcam-spare-1   { hardware ethernet 00:02:D1:6A:D7:99; fixed-address 10.10.132.119; }